**JavaScript提供给安卓端的接口：**

voiceInput(String voiceContent)

----用于向js传入机器人端识别到的用户语音内容，例如：“返回”、“关闭”、‘’下一页“我要挂号”等，js端可根据不同页面需求选择性的处理所关心的信息，无视不关心的信息。

**安卓端提供给JS的接口：**

mMainWv.addJavascriptInterface(new CheckJavaScriptInterface(this), "android");

public void TTS(string)

----用于向**Andro**id传入web端需要机器人端播报的内容，例如：“好的”、“正在打开”、“暂无此功能”等。

public void shutUp()

----用于向Android通知停止tts语音播报。

public void finish()

----用于通知Android端关闭应用程序。

android.TTS();